Стартовал отопительный сезон!

С наступлением осени резко увеличивается риск так называемых «печных» пожаров.

Проводимые сотрудниками пожарной охраны рейды показали, что во многих домах состояние отопительных печей оставляет желать лучшего. Самую большую опасность представляют неисправные дымоходы в чердачных помещениях, где из-за вырвавшейся через трещины или прогар в трубе искры может начаться пожар. Его очень сложно вовремя заметить, что может привести к полному сгоранию дома.

Многие хозяева даже не задумываются об опасности трещин в кладке печи и трубы, считают, что незачем белить печь и устанавливать предтопочный лист перед топкой печи.

 **При устройстве и эксплуатации отопительных печей необходимо:**

- оставлять достаточные расстояния между дымоходом печи и деревянными конструкциями перекрытий дома;

- своевременно заделывать обнаруженные в печи трещины и неполадки, чтобы подготовить печь к новому отопительному сезону;

- систематически очищать от пыли и белить поверхности дымовых труб.

 **При эксплуатации отопительных печей запрещается:**

- оставлять без присмотра топящиеся печи, перекаливать их;

- применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и другие легковоспламеняющиеся и горючие жидкости;

- использовать дрова, превышающие размер топки печи;

- топить печи с открытыми дверками, сушить на них одежду, дрова и другие горючие материалы.

 Ликвидировать последствия от пожара дороже, чем его предупредить. Всё нажитое можно потерять за 15-20 минут, столько в среднем нужно огню, чтобы уничтожить ваше имущество…А отремонтированная печь и безопасна, и глаз радует.

Гос. инспектор по пожарному надзору С.Д. Кашин.